**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-24-011577-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Негатоскоп портативний комбінований з денситометром).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *831 384,00 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 166 276,80 грн, 997 660,80 грн. з ПДВ.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Негатоскоп FV-2010T Plus забезпечує оптимальну похибку вимірювання   
± 0,1D, працює у широкому діапазоні спостережуваної оптичної густини радіографічних знімків від 0 до 4,0D, забезпечує плавне регулювання яскравості та регульовані розміри поля освітленості, має вбудований денситометр, не потребує тривалих перерв на охолодження завдяки використанню LED-освітлення. Негатоскоп FV-2010T Plus відповідає вимогам ДСТУ EN 25580:2006 (EN 25580:1992, IDT) «Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негатоскопи. Мінімальні вимоги» та СОУ НАЕК 050:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий радиографический. Методика контроля сварных соединений и наплавок».*