**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:** 71350000-6 «Адаптація генплану території ВП РАЕС до державної системи координат». <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-16-009827-a>

Адаптація генплану території ВП РАЕС (будівлі, споруди, комунікації, територія тощо) до державної системи координат виконується згідно вимог Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», п. 6 Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 532 у відповідності до постанови НКРЕКП від 29.07.2020 р. № 1482 в частині впровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Закупівля послуги здійснюється з метою оновлення картографічних матеріалів мереж централізованого водопостачання та водовідведення, геодезичної мережі ВП «Рівненська АЕС» та міської геодезичної мережі м. Вараш (враховуючи с. Заболоття, с. Балаховичі, с. Острів), переведення їх в систему координат УСК-2000, відображення в електронному вигляді для розвитку, оновлення та створення нових об’єктів.

При наданні послуги повинні бути враховані вимоги нормативних та інших документів:

* Закон України «Про основи містобудування».
* Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
* Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр».
* Земельний кодекс України.
* ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру.
* Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання застосування геодезичної системи координат” від 22.09.2004 №1259 (Про введення системи координат УСК-2000).
* ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила».
* ГКНТА-2.04-02-98 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000, 1:2000, 1:1 000 та 1:500.
* Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1:500 (1993), затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України №3 від 24.01.94р..
* Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 (2001), затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03 серпня 2001р. № 295.
* Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт (2000), затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України №19 від 17.02.2000 р.
* Класифікатор топографічної інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1000, 1:500, затверджений Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 25 від 09.03.2000р.
* Положення про редагування цифрових карт місцевості, які виготовляються на основі картографічних матеріалів з використанням растроскануючого обладнання. Укргеодезкартографія, 1997 р.
* СОУ НАЕК 077:2015 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження».