**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-09-004222-a>

71240000-2 (Оцінка технічного стану та надання рекомендацій щодо впровадження методів відновлення робочого стану ділянок напірних трубопроводів градирень № 3, 4 енергоблоку № 3 ВП РАЕС з застосуванням полімерних матеріалів)

 З метою отримання послуг з оцінки технічного стану та визначення можливих до впровадження методів щодо відновлення робочого стану ділянок напірних трубопроводів градирень № 3, 4 енергоблоку № 3 ВП РАЕС з застосуванням полімерних матеріалів, оголошено Відкриті торги на закупівлю: 71240000-2 (Оцінка технічного стану та надання рекомендацій щодо впровадження методів відновлення робочого стану ділянок напірних трубопроводів градирень № 3, 4 енергоблоку № 3 ВП РАЕС з застосуванням полімерних матеріалів).

Важливим аспектом пiдтримки рiвня безпеки енергоблокiв АЕС iз значним терміном експлуатацiї є своєчасна замiна металевих трубопроводiв допомiжних систем, що не належать до СВБ, але є значущими з точки зору безперебійної роботи енергоблоку - контури систем охолодження, водопiдготовки, циркуляцiйнi системи охолоджуючих градирень тощо. Одним iз способiв вирiшення цiєї проблеми є застосування трубопроводiв, що виготовленi з полiмерних матерiалiв - на даний час вже широко апробована сучасна практика в тому числi на закордонних АЕС.

Необхiднiсть замiни напірних трубопроводів градирень № 3, 4 енергоблоку №3 ВП РАЕС викликана, як терміном експлуатацiї (понад 35 poків), так i умовами експлуатації – розташування, вплив агресивних середовищ. Результати зовнішнього та внутрішнього візуального огляду напірних трубопроводів енергоблоку №3 зазначені в протоколі №141-72/2022-Пт-СНВУ «Візуальний огляд напірних трубопроводів 3ЦН-1, 3ЦН-2, 3ЦН-3, 3ЦН-4» від 08.06.2022.

Основною метою надання даної послуги – є опрацювання можливості реалiзацiї проекту щодо замiни металевих напірних трубопроводiв градирень № 3, 4 енергоблоку №3 ВП РАЕС на полiмернi, та/або опрацювання можливості виконання ремонту існуючих водоводів з застосуванням полімерних матеріалів.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.