**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 24110000-8 (Промислові гази).**

З метою забезпечення потреб ВП «Рівненська АЕС» промисловими газами, для зарядки засобів пожежогасіння при проведенні їх технічного обслуговування, забезпечення пожежного захисту; для проведення поточних та капітальних ремонтів сатураторів типу: УОГВ-4, УОГН, АГ-115,АГ-101,УГН; для зварювання вольфрамовим електродом металів при ремонті, чи заміні обладнання, трубопроводів, металоконструкцій в реакторному та турбінному відділеннях блоків 1-4 ВП «Рівненська АЕС»; для виконання хімічного аналізу металів та сплавів, зварних з’єднань оптико-емісійним спектрометром SPECTROMAXx LMF18; для виконання автоматизованого дистанційного глушіння дефектних т/о трубок парогенераторів ПГВ-213, ПГВ-1000М на енергоблоках № 1, 2, 3, 4; при перевірці/контролі на герметичність основного металу та зварних з’єднань обладнання та трубопроводів ВП «Рівненська АЕС»; для проведення вимірювань ДЖН та радіойодів на базі радіометричного комплексу FHT 770S, оголошено відкриті торги на закупівлю: 24110000-8 (Промислові гази).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-11-004661-a>.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.