**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі** **24310000-0 (Силікагель (силікагель для сушіння, нетоксичний 3-6 мм))**

 З метою забезпечення надійної роботи ад**сорбційних фільтрів і повітряосушувачів блокових трансформаторів, енергоблоків № 1-4 (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4), шунтуючих реакторів 1РШ-ЗУ, 2РШ-ЗУ, РШ-Київ; термосифонних фільтрів та повітряосушувачів трансформаторів живлення власних потреб енергоблоків № 1-4) (11Т, 12Т, 23Т, 24Т, 31Т32Т, 41Т, 42Т); адсорбційних, термосифонних фільтрів та повітряосушувачів трансформаторів резервного живлення власних потреб енергоблоків № 1-4: 1ТР, 2ТР, 3ТР, 4ТР, 5ТР, 6ТР; адсорбційних фільтрів і повітряосушувачів автотрансформаторів зв’язку 7АТ, 8АТ, 9АТ та трансформаторі ТПР),** оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю 24310000-0 (Силікагель (силікагель для сушіння, нетоксичний 3-6 мм)).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель [https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-13-012901-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-11-013336-a).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

 Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.