**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 38430000-8 (Гамма-спектрометр).**

З метою забезпечення потреб Філії «ВП РАЕС» у виконанні вимог Технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків 1-4 щодо періодичного лабораторного контролю питомої активності теплоносія 1 контуру (контролю герметичності оболонок твел на працюючих реакторах), контролю герметичності оболонок твел на зупинених реакторах, протікань парогенераторів та контролю активності інших рідких середньо- та високоактивних проб технологічних середовищ Філії «ВП РАЕС» відповідно до «Технічного рішення про заміну гамма-спектрометрів ВЯБ для контролю герметичності оболонок твел та протікань парогенераторів» 131-458-ТР-ВЯБ оголошено відкриті торги на закупівлю: 38430000-8 (Гамма-спектрометр).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: [https://prozorro.gov.ua/tender/[UA-2024-05-24-005494-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-24-005494-a/)](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-17-009104-a).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів АТ «НАЕК «Енергоатом» та філії «ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.