**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: 42160000-8 (Конденсатовідвідник)**

З метою забезпечення потреб філії "ВП "Рівненська АЕС" конденсатовідвідниками, які призначені для автоматичного виведення конденсату з технологічної проби (газових сумішей) у вимірювальних каналах газоаналізаторів. Метою даної закупівлі є комплектування обладнання для забезпечення працездатності газоаналізаторів та здійснення автоматичного контролю концентрації водню та кисню в технологічних системах реакторного відділення. На енергоблоках № 1-4 філії «ВП РАЕС» відсутній ЗІП вищевказаного обладнання, що унеможливлює оперативне усунення дефектів та забезпечення контролю концентрації водню та кисню в технологічних системах реакторного відділення у разі їх відмови, оголошено відкриті торги на закупівлю: **42160000-8 (Конденсатовідвідник).**

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-26-006817-a>

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів АТ «НАЕК «Енергоатом» та філії «ВП «Рівненська АЕС» згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.