**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-07-22-005773-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (Промисловий пилосос).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *476 436,67грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20%   
95 287,45 грн., всього 571 724,12 грн. з ПДВ.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі обумовлені вимогами наступних документів:*

* *ДСТУ EN 60312-1:2019 Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик (EN 60312-1:2017, IDT; IEC 60312-1:2010, MOD).*

*Промисловий пилосос призначений для збирання пилу, стружки, рідин, вибухонебезпечних або шкідливих речових у виробничих приміщеннях. Його основна функція забезпечення чистоти робочого середовища для дотримання санітарно-гігієнічних умов праці, зниження запиленості повітря, а також попередження професійних захворювань і вибухонебезпечних ситуацій. Промисловий пилосос додатково використовується в робочій зоні або зоні, що вимагає застосування додаткових засобів контролю для запобігання потраплянню сторонніх предметів (вимоги FME) у системи, обладнання або компоненти під час виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту та модифікації, а саме:*

* *ремонт ЦВТ, ЦНТ, САРЗ і МС лінії вала та підшипників турбоагрегату К-1000-60/3000 та К-1000-60/1500;*
* *ремонт парової турбіни К-220-44;*
* *ремонт системи паророзподілу маслосистеми змащування УВГ, СОСГ турбіни К-220-44, К-1000-60/3000;*
* *ремонт підігрівачів високого тиску;*
* *ремонт сепараторів-пароперегрівачів СПП-1000-1;*
* *ремонт фільтрів КПО;*
* *ремонт котлоагрегатів ПРК;*
* *ремонт ущільнюючих поверхонь головного роз’єму ГЦН-317, ГЦН-195, колекторів 1-го та 2-го контурів ПГВ-213, ПГВ-1000М та ремонт головного роз’єму реактора.*