**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** [*https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-12-008625-a*](https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-12-008625-a)*.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 50410000‑2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з ремонту трансивера ОК ААРО.424164.020).*

**4. Очікувана вартість закупівлі***: 32 788,80 грн. без ПДВ, крім того ПДВ:
6 557,86 грн. Всього з ПДВ: 39 346,56 грн.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

 *Згідно з Проектом на майданчику Замовника експлуатується система віддаленого контролю температури контейнерів, до складу якої входять трансивери ОК ААРО.424164.020. Згідно виробничої документації та «Керівництва з монтажу та експлуатації системи віддаленого контролю температури» ААРО.420142.004 РЕ, система контролю температури контейнерів сумісна лише з цим типом трансиверів.*

 *В процесі експлуатації виникають випадки виходу з ладу трансиверів ОК, що призводить до втрати отримання та передачі показників температури контейнерів на автоматизоване робоче місце.*

 *Зважаючи на відсутність запасних трансиверів ОК виникає необхідність проведення ремонту трансиверів ОК ААРО.424164.020.*