**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за** **процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** *філія* «*ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ**25881800.*

**2.** **Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:** *https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-09-03-003781-a.*

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування***: ДК 021:2015 код 31110000-0 Електродвигуни (Двигун осі нахилу автоматичної системи зварювання GOLD TRACK VI).*

**4. Очікувана вартість закупівлі:** *370 833,34 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20%   
74 166,66 грн, 445 000,00 грн. з ПДВ.*

*Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.*

**5.** **Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:** **інші документи):**

*Технологічний процес виконання зварювальних робіт передбачає використання автоматичної системи зварювання (АСЗ) компанії LIBURDI DIMETRICS згідно з інструкцією ТІ-001:2020.*

*До складу АСЗ входить зварювальний апарат GOLD TRACK VI, який забезпечує дистанційне керування процесом зварювання за допомогою системи осі нахилу.*

*Система осі нахилу (A016319) оснащена двигуном осі нахилу (B12111), що дозволяє під час зварювання направляти зварювальну головку до розділки кромок зварювального шва.*

*У процесі виконання зварювальних робіт відбулося пошкодження двигуна осі нахилу (B12111) через міжвиткове замикання обмотки статора, що призвело до неможливості здійснення виконання зварювального процесу.*

*Необхідність закупівлі двигуна осі нахилу (B12111) обумовлена тим, що згідно з інформацією виробника АСЗ зварювальний апарат GOLD TRACK VI сумісний лише з вищезазначеною системою осі нахилу (A016319) компанії LIBURDI DIMETRICS, до складу якої входить двигун осі нахилу (B12111).*

* *Враховуючи вищезазначене для здійснення технологічного процесу необхідно виконати закупівлю двигуна осі нахилу від компанії LIBURDI DIMETRICS.*